{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Hoja1"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Hoja1","index":0,"n_rows":239,"n_cols":6,"rows_kept":239,"merged":[[0,1,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[1,0,5,0],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,7,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[6,0,7,0],[7,3,7,5],[8,0,8,6],[9,0,9,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,10,5],[235,0,235,4],[236,1,237,1],[236,2,237,3],[236,4,237,5],[237,0,238,0],[238,1,239,1],[238,2,239,3],[238,4,239,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"COMISIÓN NACIONAL DE DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN (CONDEPOR)"]
[]
[]
[null,"PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL"]
[{"$nulls":3},"Fecha:",null,"Insertar logo empresa  aquí"]
[null,"CONCURSANTE: NOMBRE EMPRESA AQUÍ",null,"Convocatoria No:"]
[]
[{"$nulls":3},"Concurso No:"]
[]
["CUADRO DE CANTIDADES \"CONSTRUCCIÓN DE ÁREA COMERCIAL EN EL ESTADIO NACIONAL JOSÉ DE LA PAZ HERRERA\""]
["No.","DESCRIPCIÓN","OBRA CONTRATADA"]
[null,null,"UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO","TOTAL"]
[1,"Preliminares"]
[1.01,"Trazo y Niveleteado con Topografía","ML",{"v":1190,"d":"1190.00"},null,0]
[1.02,"Demolición de pared de bloque existente (1.50m desde corona superior de muro existente)","ML",104.78,null,0]
[1.03,"Demolición de viga existente (0.30x0.50m) Incluye acarreo de material demolido a zona de desperdicio dentro del proyecto.","ML",{"v":104.5,"d":"104.50"},null,0]
[1.04,"Conformacion de superficie con material selecto ","M2",1993.73,null,0]
[1.05,"Excavacion para Zapatas Aisladas (2.5m x 2.5m)","M3",178.75,null,0]
[1.06,"Delimitación para Espacio de Oficinas (1 Oficina para Contratista, 1 Oficina para Supervisión). Incluir Baños, Espacio para Cocineta con Lavatrasto, Unidades de A/C, y Servicio de Internet.","GLB",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[1.07,"Delimitación de Espacio para Bodegas de Materiales y Recreación de Personal de la Obra","GLB",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[1.08,"Alquiler de Modulos de Baños Temporales y Suministro de Sistema de Lavado de Manos Temporal para uso durante la duración del proyecto. Incluir Limpieza.","GLB",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[1.09,"Resanes y Reparaciones Necesarios a Estructuras Existentes","GLB",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[{"v":1.1,"d":"1.10"},"Delimitación de Espacio de Trabajo de Zonas Accesibles al Público durante periodo de ejecución del proyecto.","GLB",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[2,"Mampostería"]
[2.01,"Pared Bloque de 6\"; 2#2 horizontal @ 2 hiladas","M2",{"v":2230,"d":"2230.00"},null,0]
[2.02,"Solera Inicial 0.15m x 0.15m; Concreto 3000 psi; 4#3 y #2@0.20m","ML",{"v":945,"d":"945.00"},null,0]
[2.03,"Solera Intermedia 0.15m x 0.15m; Concreto 3000 psi; 4#3 y #2@0.20m","ML",{"v":945,"d":"945.00"},null,0]
[2.04,"Solera de Cierre 0.15m x 0.10m; Concreto 3000 psi; 2#3 y #2@0.20m","ML",{"v":945,"d":"945.00"},null,0]
[2.05,"Castillo 0.15m x 0.15m; Concreto 3000 psi; 4#3 y #2@0.20m","ML",{"v":592.8,"d":"592.80"},null,0]
[2.06,"Castillo 0.15m x 0.10m; Concreto 3000 psi; 2#3 y #2@0.20m","ML",{"v":292.8,"d":"292.80"},null,0]
[2.07,"Repello de Paredes con Mortero 1:4","M2",{"v":3958.4,"d":"3958.40"},null,0]
[2.08,"Pulido de Paredes","M2",3661.07,null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[3,"Estructura"]
[3.1,"Cimentación:"]
["3.1.01","Excavacion para Zapatas Aisladas (2.5m x 2.5m)","M3",178.75,null,0]
["3.1.02","Relleno y Compactado en Excavación de Zapatas Aisladas con Material Selecto (2.5m x 2.5m)","M3",123.75,null,0]
["3.1.03","Zapata Aislada Z-4; 2.5x2.5m; t=0.35m; 12#5 A/D L=2.35; Concreto 4000 psi, Acero G.60","UND",{"v":22,"d":"22.00"},null,0]
["3.1.04","Firme de Concreto Pobre e=0.05m con Concreto 2000 psi","M2",{"v":137.5,"d":"137.50"},null,0]
["3.1.05","Pedestal de Concreto P-1 (0.70m x 0.55m); Armado Longitudinal 12#8; Estribos #3@10cm segun detalle en plano; Concreto 4000 psi, Acero G.60","ML",{"v":17.6,"d":"17.60"},null,0]
["3.1.06","Impermeabilizante de Pedestales. Membrana líquida impermeabilizante de un solo componente, modificada con polímero, a base de agua, aplicada en frío, que es ideal para aplicaciones verticales y horizontales de impermeabilización sin uniones.","ML",{"v":17.6,"d":"17.60"},null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[3.2,"Estructuras Metálicas:"]
["3.2.01","Placa de Acero Tipo PL-1 (0.4m x 0.55m) e=1 1/4\". Acero GR. 50. Incluye 8 PERNOS ∅ 1\" L=20\" ASTM F1554 GR 55, CON WASHER CUADRADO L=0.065M, e=3/8\", ASTM A572 GR 50. Incluir Pintura Anticorrosiva 2 manos y capa de grout 1 1/2\"en union con pedestal","UND",{"v":22,"d":"22.00"},null,0]
["3.2.02","Columna Metálica CM-1 W14x68. Incluir Pintura Anticorrosiva 2 manos y Placa Atiesadora de 3/4\" según detalle de union.","ML",{"v":103.83999999999999,"d":"103.84"},null,0]
["3.2.03","Viga Metálica VM-1 W24x55. Incluir Pintura Anticorrosiva 2 manos","ML",1078.55,null,0]
["3.2.04","Viga Metálica VM-2 W18x65. Incluir Pintura Anticorrosiva 2 manos y Placas Atiesadoras según Detalle de Conexión DC-1","ML",{"v":101.19999999999999,"d":"101.20"},null,0]
["3.2.05","Placa de Acero en Conexión DTA-1 (0.3m x 0.55m) e=3/4\". Acero GR. 50. Incluye 8 PERNOS ∅ 3/4\" L=10\" ASTM F1554 GR 55 en puntos de perforación con broca. Incluir Pintura Anticorrosiva 2 manos y rellenar agujeros con epoxico Hit RE-500 o similar.","UND",{"v":21,"d":"21.00"},null,0]
["3.2.06","Placa de Acero en Conexión DTA-2 (0.3m x 0.65m) e=3/4\". Acero GR. 50. Incluye 8 PERNOS ∅ 3/4\" L=10\" ASTM F1554 GR 55 en puntos de perforación con broca. Incluir Pintura Anticorrosiva 2 manos y rellenar agujeros con epoxico Hit RE-500 o similar.","UND",{"v":21,"d":"21.00"},null,0]
["3.2.07","Crucetas de Arriostre en Losa de Entrepiso. Angulo 2\"x2\"x3/16\". Incluir Pintura Anticorrosiva 2 manos. (ML medido en planta)","ML",{"v":404,"d":"404.00"},null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[3.3,"Estructuras de Concreto:"]
["3.3.01","Firme de Concreto Pulido; Concreto 3000 psi e=0.10m; Malla Electrosoldada 6x6-6/6. Incluye sello de juntas elastomérico","M2",1993.73,null,0]
["3.3.02","Demolición y Reconstruccion de Acera Frontal e=15cm; Concreto 3000 psi; Acero #3@30 A/D","M2",{"v":157.5,"d":"157.50"},null,0]
["3.3.03","Bordillo en Perimetro de Acera 15x15cm; Concreto 3000 psi; 4#3 y #2@20cm","ML",{"v":105,"d":"105.00"},null,0]
["3.3.04","Rampas de Concreto en Accesos Vehiculares","M2",{"v":30,"d":"30.00"},null,0]
["3.3.05","Losa de Entrepiso; Concreto 4000 psi; e=0.06m sobre la cresta; Lamina Megadeck Cal. 22 con Pernos de Cortante Nelson S3L de 3/4\"; Acero de Refuerzo #3@20cm A/D","m2",1164.38,null,0]
["3.3.06","Escaleras de Concreto E-1 en acceso a zona de graderías en N2; Concreto 3000 psi","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[3.4,"Herrería:"]
["3.4.01","Escaleras Metálicas E-2 colindante a modulo de baños N1. Incluye de Detalles de Fijación de Estructura, Pintura Anticorrosiva y Pintura de Acabado Final","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["3.4.02","Barandal Metálico en Escaleras Metálicas E-2. Incluye Pintura Anticorrosiva y Pintura Acabado Final","ML",{"v":40,"d":"40.00"},null,0]
["3.4.03","Cubierta Inferior de Graderías con Lamina de Aluzinc Cal.26","M2",2462.02,null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[4,"Acabados"]
[4.01,"Enchape de Pared de Baños. Oslo White Mate Rect. 30x60cm","M2",{"v":297.33000000000004,"d":"297.33"},null,0]
[4.02,"Enchape de piso en Baños. Pietra Francesa Light Gray Mate 60x60cm","M2",145.01,null,0]
[4.03,"Cielo Falso de Durock. Suministro e Instalacion de estructura con Canaleta de carga, canal\nFurring, alambre galvanizado #16, clavo de acero con argolla; Lamina Durock 1/2\"","M2",145.01,null,0]
[4.04,"Sellador en Paredes de Bloque en Locales (1 mano de sellador)","M2",{"v":2722.9700000000003,"d":"2722.97"},null,0]
[4.05,"Pintura en Pasillos Interiores Acabado Mate. Color segun especificaciones de autoridades. (Resistente a la decoloración, descascaramiento, ampollamiento. Protección contra hongos y moho. Para ambientes húmedos.) (1 mano de sellador, 2 manos de pintura)","M2",{"v":938.1,"d":"938.10"},null,0]
[4.06,"Pintura en Fachada Exterior Acabado Mate. Color segun especificaciones de autoridades. (Resistente a la decoloración, descascaramiento, ampollamiento. Protección contra hongos y moho. Para ambientes húmedos.) (1 mano de sellador, 2 manos de pintura)","M2",{"v":546,"d":"546.00"},null,0]
[4.07,"Pintura de Acabado Final en Estructural Metálicas (1 mano). Color según especificación de autoridades.","M2",{"v":2423.5112,"d":"2423.51"},null,0]
[4.08,"Pintura en Cielo Falso de Baños. Color Blanco. (Resistente a la decoloración, descascaramiento, ampollamiento. Protección contra hongos y moho. Para ambientes húmedos.) (1 mano de sellador, 2 manos de pintura)","M2",145.01,null,0]
[4.09,"Muro Cortina en Fachada N2; Capacidad de resistencia estructural, aislamiento termico, durabilidad, estética y rendimiento optico en terminos de protección contra la intemperie.","M2",521.74,null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[5,"Instalaciones Electricas"]
[5.1,"Equipos Eléctricos"]
["5.1.01","Suministro e Instalación de estructura de entrada línea primaria conos de alivio conexión de cable xlp cruceta de 96 pulg.","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["5.1.02","Asistencia Instalación de Equipo de Medición Definitiva.","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["5.1.03","Suministro e instalación de transformador tipo PAD Mounted, 225Kva, 13.8Kv - 120/240V","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["5.1.04","Suministro e instalación de main breaker trifasico, 600A, montado en gabinete NEMA 1","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["5.1.05","Suministro e instalación de transferencia automatica, 120/208V, 600A con supresor de trasientes.","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["5.1.06","Suministro e instalación de generador electrico, trifasico, Diesel, 4 hilos, 180KW, F.P=0.8, 60Hz, tipo Insonorizado cerrado con tanque de combustible y cargador de baterias. ","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["5.1.07","Suministro e instalación de  SUPRESOR DE TRANSCIENTES DE 480KA, 208/120V, 3 FASES 4 HILOS, SSPO2EMA48D","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["5.1.08","Suministro Kit de botas para conectar cable XLP 1/0 133%transformador Padmounted","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["5.1.09","Suministro conos de alivio para 13.8 kv","UND",{"v":3,"d":"3.00"},null,0]
["5.1.10","Suministro e instlacion de mufa recta de tres agujeros para tubo 4 pulg","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["5.1.11","Suministro e instalación de panel principal PP, trifasico, tipo I-Line, 120/208V, 60HZ, con barras de aluminio de 600A, main breaker 600A, con barra maestra de tierra, de 42 espacios, 4 Hilos. Con los siguientes breakers ramales 2 unidades 200A/3P, 7 unidades 125A/3P.","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["5.1.12","Suministro e instalación de modulo derivado de medición de 200A,  208Y/120 VCA, con 6 medidores de 100A y 6 breakers de 2P/60A","UND",{"v":2,"d":"2.00"},null,0]
["5.1.13","Suministro e instalación de modulo derivado de medición de 125A,  208Y/120 VCA, con 6 medidores de 100A y 3 breakers de 2P/60A y 3 breakers de 2P/30A","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["5.1.14","Suministro e instalación de modulo derivado de medición de 200A,  208Y/120 VCA, con 6 medidores de 100A y 6 breakers de 2P/30A","UND",{"v":2,"d":"2.00"},null,0]
["5.1.15","Suministro e instalación de modulo derivado de medición de 125A,  208Y/120 VCA, con 6 medidores de 100A y 4 breakers de 2P/30A y 2 breakers de 2P/30A","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["5.1.16","Suministro e instalación de modulo derivado de medición de 200A,  208Y/120 VCA, con 6 medidores de 100A y 6 breakers de 2P/50A","UND",{"v":2,"d":"2.00"},null,0]
["5.1.17","Suministro e instalación de modulo derivado de medición de 200A,  208Y/120 VCA, con 6 medidores de 100A y 4 breakers de 2P/50A, 2 breakers de 2P/100A","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["5.1.18","Suministro e instalación de centro de carga monofasico, 120/240V, nema 1, 4 espacios, con barras de 100A y 2 breakers ramales de 20A/1P","UND",{"v":19,"d":"19.00"},null,0]
["5.1.19","Suministro e instalación de centro de carga monofasico, 120/240V, Nema 1, 8 espacios, con barras de 100A con los siguientes breakers ramales, 2 unidades de 20A/1P y 1 unidad de 20A/2P","UND",{"v":19,"d":"19.00"},null,0]
["5.1.20","Suministro e instalación de centro de carga monofasico, 120/240V, nema 1, 12 espacios, con barras de 100A con los siguientes breakers ramales, 2 unidades de 20A/1P y 1 unidad de 20A/2P","UND",{"v":16,"d":"16.00"},null,0]
["5.1.21","Suminstro e instalación de panel eléctrico, trifasico, 120/208V, 4Hilos, con barras de aluminio de 100A y main breaker 100A, Nema 1, con los siguientes breakers ramales 9 breakers 20A/1p y 1 breaker 20/2P","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[5.2,"Alimentadores Eléctricos"]
["5.2.01","Suministro e instalación de alimentador eléctrico con cable 2x10 Fases + 1x10Neutro +1x12Tierra THHN, Cu.","ML",{"v":1360,"d":"1360.00"},null,0]
["5.2.02","Suministro e instalación de alimentador eléctrico con cable 2x6 Fases + 1x8Neutro +1x12Tierra THHN, Cu.","ML",{"v":900,"d":"900.00"},null,0]
["5.2.03","Suminsitro e instalación de alimentador eléctrico con cable 2x8 Fases + 1x10Neutro + 1x12Tierra THHN, Cu.","ML",{"v":1360,"d":"1360.00"},null,0]
["5.2.04","Suministro e instalación de tubería EMT 3/4\"","ML",{"v":100,"d":"100.00"},null,0]
["5.2.05","Suministro e instalación de tubería EMT 1\"","ML",{"v":210,"d":"210.00"},null,0]
["5.2.06","Suministro e instalación de tubería EMT 1-1/4\"","ML",{"v":180,"d":"180.00"},null,0]
["5.2.07","Suminstro e instalación de bandeja portacables tipo ducto, metalica galvanizada, UL, 16\"","ML",{"v":10,"d":"10.00"},null,0]
["5.2.08","Suminstro e instalación de bandeja portacables tipo ducto, metalica galvanizada, UL, 12\"","ML",{"v":190,"d":"190.00"},null,0]
["5.2.09","Suministro e instalación de alimentador para panel principal desde ATS, con cable 2x(3x250MCM Fases + 1x250MCM Neutro + 1x1/0 THHN Tierra) en tubería EMT 2x4\"","ML",{"v":20,"d":"20.00"},null,0]
["5.2.10","Suministro e instalación de alimentador main breaker desde transformador PAD Mounted, con cable 2x(3x250MCM Fases + 1x250MCM Neutro + 1x1/0 THHN Tierra) en tubería EMT 2x4\"","ML",{"v":50,"d":"50.00"},null,0]
["5.2.11","Suministro e instalación de alimentador para generador desde transferencia automatica, con cable 2x(3x250MCM Fases + 1x250MCM Neutro + 1x1/0 THHN Tierra) en tubería EMT 2x4\"","ML",{"v":50,"d":"50.00"},null,0]
["5.2.12","Suministro e instalación de alimentador  XLPE#1/0 AL 133% TUBERIA PVC SCH40 4\"","ML",{"v":150,"d":"150.00"},null,0]
["5.2.13","Suministro e instalación de alimentador para panel PA con cable 2x2 THHN Fases + 1x2 THHN Neutro + 1x6 Tierra en tubería EMT 1-1/2\"","ML",{"v":15,"d":"15.00"},null,0]
["5.2.14","Suministro e instalación de alimentador eléctrico para panel PL3 con cable 3x6 Fases + 1x8Neutro +1x12Tierra THHN, Cu en tubería EMT 1-1/4\"","ML",{"v":70,"d":"70.00"},null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[5.3,"Iluminación"]
["5.3.01","Salida eléctrica para luminaria con cable 3x12THHN en tubería EMT 1/2\"","UND",{"v":148,"d":"148.00"},null,0]
["5.3.02","Suminstro e instalación de luminaria tipo High Bay, 120V, 150W, 1800lm, IP65, 4000K.  ","UND",{"v":45,"d":"45.00"},null,0]
["5.3.03","Suminstro e instalación de luminaria led, 2x4Fts, 120V, 5000Km 4x18W, 5500LM. ","UND",{"v":17,"d":"17.00"},null,0]
["5.3.04","Suminstro e instalación de luminaria de emergencia, LED, 6W, 0-10V, con dos focos","UND",{"v":14,"d":"14.00"},null,0]
["5.3.05","Suminstro e instalación de luminaria hermetica, 120V, 2.10Mts, 2x36W, IP65, LED.","UND",{"v":72,"d":"72.00"},null,0]
["5.3.06","Suministro e instalación de interruptor sencillo, 15A, 120V","UND",{"v":56,"d":"56.00"},null,0]
["5.3.07","Suministro e instalación de sensor ultrasonico de presencia, 120V","UND",{"v":4,"d":"4.00"},null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[5.4,"Fuerza"]
["5.4.01","Salida eléctrica, suminsitro e instalación de tomacorriente normal, doble polarizado, 15A, 125V, Nema 5-15R","UND",{"v":217,"d":"217.00"},null,0]
["5.4.02","Salida eléctrica para aire acondicionado, 240V, con cable 2x12 Fases + 1x12Tierra, con tuberia EMT 3/4\"","UND",{"v":34,"d":"34.00"},null,0]
["5.4.03","Salida electrica para aire acondicionado en local L3, con cable 3x8Fases + 1x12Tierra THHN, en tubería EMT 3/4\".","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["5.4.04","Salida eléctrica para bomba de agua, 240V, con cable 2x12 Fases + 1x12Tierra, en tubería EMT 3/4\" (Prevista)","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[5.5,"Varios"]
["5.5.01","Red de Tierra, con cable 2/0 AWG de cobre desnudo, incluye varillas de aterrizaje y unión mediante soldadura exotermica. Se debe incluir costo de excavación","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["5.5.02","Instalación de Barra de Tierra 4\"x10\"x1/4\"","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["5.5.03","Diseño y tramite de aprobación de diseño ante ENEE para la instalación de transformador tipo PAD MOUNTED.","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["5.5.04","Tramite de reccepción de proyecto ante ENEE","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[6,"Sistema Hidrosanitario"]
[6.1,"Divisiones de Baños:"]
["6.1.01","Suministro e Instalación de Divisiones de Baños de Acero Inoxidable en Baños de Hombres N1. (1 Modulo de Sanitario de Discapacitados y 7 Sanitarios Regulares)","GLB",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["6.1.02","Suministro e Instalación de Divisiones para Urinarios de Acero Inoxidable en Baño de Hombres N1 (27 Modulos de Urinarios)","GLB",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["6.1.03","Suministro e Instalación de Divisiones de Baños de Acero Inoxidable en Baños de Mujeres N1. (1 Modulo de Sanitario de Discapacitados y 13 Sanitarios Regulares)","GLB",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["6.1.04","Suministro e Instalación de Divisiones de Baños de Acero Inoxidable en Baños de Hombres N2. (4 Modulos de Sanitarios Regulares)","GLB",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["6.1.05","Suministro e Instalación de Divisiones para Urinarios de Acero Inoxidable en Baño de Hombres N2 (9 Modulos de Urinarios)","GLB",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["6.1.06","Suministro e Instalación de Divisiones de Baños de Acero Inoxidable en Baños de Mujeres N2. (8 Modulos de Sanitarios Regulares)","GLB",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[6.2,"Equipos Sanitarios: "]
["6.2.01","Suministro e Instalación de Sanitario para Discapacitados. Antivandálico Cerámica o Porcelana de Alta Resistencia. Fijaciones Antiremoción. Incluye Sistema de Descarga Tipo Fluxometro y accesorios de instalación.","UND",{"v":2,"d":"2.00"},null,0]
["6.2.02","Suministro e Instalación de Sanitarios Regulares. Antivandálicos. Cerámica o Porcelana de Alta Resistencia. Fijaciones Antiremoción. Incluye Sistema de Descarga Tipo Fluxometro y accesorios de instalación.","UND",{"v":32,"d":"32.00"},null,0]
["6.2.03","Suministro e Instalación de Urinarios. Antivandálicos. Cerámica o Porcelana de Alta Resistencia a Impactos y Rayaduras. Incluye Sistema de Descarga Tipo Fluxometro y accesorios de instalación.","UND",{"v":36,"d":"36.00"},null,0]
["6.2.04","Suministro e Instalación de Top de Lavamanos  de Granito. Lavamanos Empotrado bajo Top. Incluir estructura metálica para fijación a pared","UND",{"v":4,"d":"4.00"},null,0]
["6.2.05","Suministro e Instalación de Lavamanos de Cerámica o Porcelana de Alta Resistencia a Impactos y Rayaduras. Empotrable Bajo Top de Granito. Incluye Grifo Tipo \"Push\" de Cierre Automático y accesorios de instalación.","UND",{"v":16,"d":"16.00"},null,0]
["6.2.06","Suministro e Instalación de Lavamanos de Pedestal en Oficina de Administración. Incluye Grifería y accesorios de instalación.","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["6.2.07","Suministro e Instalación de Sanitario Económico en Oficinas Administrativas. Incluye Accesorios de Instalación.","Unidad",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["6.2.08","Suministro e Instalación de Ducha. Incluye Grifería y Regadera","Unidad",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["6.2.09","Suministro e Instalación de Dispensadores de Papel Higienico. Acero Inoxidable","UND",{"v":34,"d":"34.00"},null,0]
["6.2.10","Suministro e Instalación de Dispensadores de Papel Toalla. Acero Inoxidable","UND",{"v":8,"d":"8.00"},null,0]
["6.2.11","Suministro e Instalación de Barras de Apoyo de Discapacitados en Santiarios Discapacitados. Acero Inoxidable","UND",{"v":2,"d":"2.00"},null,0]
["6.2.12","Pileta de Concreto en Cuartos de Aseo. Incluye Acabado Liso de Pileta, Grifo y Rival.","UND",{"v":2,"d":"2.00"},null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[6.3,"Aguas Negras y Ventilación:"]
["6.3.01","Marcación y Replanteo","mL",{"v":1273.4099999999999,"d":"1273.41"},null,0]
["6.3.02","Excavación No Clasificada","m³",{"v":470.1,"d":"470.10"},null,0]
["6.3.03","Aterrado y Compactado con Material Selecto","m³",365.66,null,0]
["6.3.04","Material Selecto Compactado para Acostillado de Tubería","m³",157.59,null,0]
["6.3.05","Cama de Arena e = 0.10 m.","m³",91.41,null,0]
["6.3.06","Caja de Registro Sanitaria","Unidad",{"v":11,"d":"11.00"},null,0]
["6.3.07","Suministro e Instalación de Tubería Ø 8\" PVC SDR-32.5 (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.)","mL",35.81,null,0]
["6.3.08","Suministro e Instalación de Tubería Ø 6\" PVC SDR-32.5 (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.)","mL",82.59,null,0]
["6.3.09","Suministro e Instalación de Bajante de Tubería Ø 6\" PVC SDR-32.5 (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.)","mL",{"v":8.8,"d":"8.80"},null,0]
["6.3.10","Suministro e Instalación de Tubería Ø 4\" PVC SDR-32.5 (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.)","mL",{"v":300,"d":"300.00"},null,0]
["6.3.11","Suministro e Instalación de Bajante de Tubería Ø 4\" PVC SDR-32.5 (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.)","mL",{"v":79.2,"d":"79.20"},null,0]
["6.3.12","Suministro e Instalación de Tubería Ø 2\" PVC SDR-32.5 (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.)","mL",392.58,null,0]
["6.3.13","Suministro e Instalación de Tubería para Ventilación Ø 2\" PVC SDR-41 (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.)","mL",309.88,null,0]
["6.3.14","Suministro e Instalación de Tubería para Ventilación Ø 1 1/2\" PVC SDR-41 (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.)","mL",{"v":87.6,"d":"87.60"},null,0]
["6.3.15","Prueba Hidrostática en Tuberías","mL",{"v":1273.4099999999999,"d":"1273.41"},null,0]
["6.3.16","Suministro e Instalación de Tapón con Registro de Ø 4\"","Unidad",{"v":4,"d":"4.00"},null,0]
["6.3.17","Suministro e Instalación de Tapón con Registro de Ø 2\"","Unidad",{"v":2,"d":"2.00"},null,0]
["6.3.18","Suministro e Instalación de Coladera de Piso de Ø 2\"","Unidad",{"v":9,"d":"9.00"},null,0]
["6.3.19","Conexión a Colector Existente de Aguas Residuales","Global",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[6.4,"Agua Potable:"]
["6.4.01","Marcación y Replanteo","mL",1067.39,null,0]
["6.4.02","Excavación No Clasificada","m³",2.75,null,0]
["6.4.03","Aterrado y Compactado con Material Selecto","m³",2.15,null,0]
["6.4.04","Cama de Arena e = 0.10 m.","m³",{"v":0.6,"d":"0.60"},null,0]
["6.4.05","Suministro e Instalación Medidor de Agua Potable de Ø 1 1/2\" ","Unidad",{"v":3,"d":"3.00"},null,0]
["6.4.06","Suministro e Instalación Medidor de Agua Potable de Ø 3/4\" ","Unidad",{"v":54,"d":"54.00"},null,0]
["6.4.07","Suministro e Instalación de Válvula de Compuerta de Ø 1 1/2\" ","Unidad",{"v":14,"d":"14.00"},null,0]
["6.4.08","Suministro e Instalación de Válvula de Compuerta de Ø 3/4\" ","Unidad",{"v":57,"d":"57.00"},null,0]
["6.4.09","Suministro e Instalación de Válvula de Un Solo Paso de Ø 1 1/2\" ","Unidad",{"v":3,"d":"3.00"},null,0]
["6.4.10","Suministro e Instalación de Válvula de Un Solo Paso de Ø 3/4\" ","Unidad",{"v":54,"d":"54.00"},null,0]
["6.4.11","Suministro e Instalación de Montante con Tubería Ø 2\" PVC (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.)","mL",{"v":9.9,"d":"9.90"},null,0]
["6.4.12","Suministro e Instalación de Tubería Ø 2\" PVC (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.)","mL",100.98,null,0]
["6.4.13","Suministro e Instalación de Tubería Ø 1 1/2\" PVC (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.)","mL",497.82,null,0]
["6.4.14","Suministro e Instalación de Tubería Ø 1\" PVC (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.)","mL",21.21,null,0]
["6.4.15","Suministro e Instalación de Tubería Ø 3/4\" PVC (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.)","mL",364.28,null,0]
["6.4.16","Suministro e Instalación de Tubería Ø 1/2\" PVC (Incluye accesorios y soportería horizontal y/o vertical.)","mL",{"v":73.2,"d":"73.20"},null,0]
["6.4.17","Prueba Hidrostática en Tuberías","mL",1067.39,null,0]
["6.4.18","Conexión a Red Interna Existente de Agua Potable (Incluye Medición, Válvulas y Accesorios.)","Global",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[6.5,"Otros:"]
["6.5.01","Red de Drenaje Pluvial","Global",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
["6.5.02","Sistema de Supresión de Incendios","Global",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[7,"Puertas y Portones Metálicos"]
[7.01,"Suministro e Instalación de Puertas Metálicas (0.8m x 2.10m) en Baños de Nivel 1. Contramarco y Lamina Glavanizada, Calibre segun Especificaciones Técnicas de ofertante, Acabado de sitio con pintura automotriz y Sellador satinado color gris.","UND",{"v":2,"d":"2.00"},null,0]
[7.02,"Suministro e Instalación de Puertas Metálicas (0.8m x 2.10m) en Baños de Nivel 2. Contramarco y Lamina Glavanizada, Calibre segun Especificaciones Técnicas de ofertante, Acabado de sitio con pintura automotriz y Sellador satinado color gris.","UND",{"v":2,"d":"2.00"},null,0]
[7.03,"Suministro e Instalación de Puerta Metálica (0.8m x 2.10m) en Cuarto Eléctrico. Contramarco y Lamina Glavanizada, Calibre segun Especificaciones Técnicas de ofertante, Acabado de sitio con pintura automotriz y Sellador satinado color gris.","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[7.04,"Suministro e Instalación de Puertas Metálicas (0.8m x 2.10m) en Cuartos de Aseo. Contramarco y Lamina Glavanizada, Calibre segun Especificaciones Técnicas de ofertante, Acabado de sitio con pintura automotriz y Sellador satinado color gris.","UND",{"v":2,"d":"2.00"},null,0]
[7.05,"Suministro e Instalación de Portón Metálico en Acceso #9 (4.95m x 3.83m)","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[7.06,"Suministro e Instalación de Portón Metálico en Acceso #10 (5m x 3.83m)","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[7.07,"Suministro e Instalación de Portón Metálico Corredizo en Acceso #11 (4.88m x 5.18m)","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[7.08,"Suministro e Instalación de Portón Metálico Bocatoma Segundo Nivel (1.61m x 3m)","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[7.09,"Suministro e Instalación de Portón Metálico Vehicular en Acceso #9 (5.01m x 2.84m)","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[{"v":7.1,"d":"7.10"},"Suministro e Instalación de Portón Metálico Acceso Gradería (4.94m x 3.25m)","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[7.11,"Suministro e Instalación de Portón Metálico Acceso Gradería #2 (5m x 3.25m)","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[7.12,"Suministro e Instalación de Portón Metálico Vehicular en Acceso #11 (8.85m x 7.08m)","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[7.13,"Suministro e Instalación de Porton Metálico en Salida de Emergencia (2.25m x 1.83m)","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[8,"Rotulación y Señalización"]
[8.01,"Suministro e Instalación de Rotulo Exterior sobre Muro Cortina \"Estadio Nacional José de la Paz Herrera\". Incluye estructura y accesorios de instalación según recomendaciones del proveedor.","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[8.02,"Suministro e Instalación de Rotulo Principal de Centro Comercial","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[8.03,"Suministro e Instalación de Rotulos de Señalización en Zonas de Acceso Vehiculares","UND",{"v":7,"d":"7.00"},null,0]
[8.04,"Suministro e Instalación de Rotulos de Señalizacion de Baños","UND",{"v":4,"d":"4.00"},null,0]
[8.05,"Suministro e Instalación de Rotulo de Señalizacion de Cuarto Eléctrico","UND",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[8.06,"Suministro e Instalación de Rotulo de Señalización de Escaleras","UND",{"v":2,"d":"2.00"},null,0]
[8.07,"Suministro e Instalación de Rotulos de Señalización de Areas de Acceso en Bocatomas de Estadio","UND",{"v":3,"d":"3.00"},null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[9,"Obras Varias"]
[9.01,"Acarreo de Materiales de Desperdicio a Botadero aprobado fuera del proyecto","GLB",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[9.02,"Limpieza Final","GLB",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[null,"Subtotal",{"$nulls":3},0]
[null,"Total de Obras a Ejecutar",{"$nulls":3},0]
[null,"Imprevistos (12.5%)",{"$nulls":3},0]
["IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO",{"$nulls":4},0]
[null,"Concursante:","Firma y Sello Representante Legal Empresa",null,"FIRME AQUÍ"]
["Insertar logo empresa  aquí"]
[null,"NOMBRE EMPRESA AQUÍ","Nombre Representante Legal Empresa",null,"NOMBRE AQUÍ"]