

Tegucigalpa M.D., 26 de julio del 2023

 ENMIENDA

La Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), comunica a todas las empresas interesadas que retiraron los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública Internacional No.LPI-ENAG-002-2023, con base al acta No.1-2023 con fecha 21 de julio del año en curso la ENAG emite la siguiente enmienda a los lotes No.2 y 3 de los datos de la licitación de la forma siguiente:

**Lote N. 2: una (1) Guillotina digital industrial**

* Cortadora de papel programable de alto arco de apertura, apropiada para afilar apilados de postales, catálogos, libros encuadernados.
* Construido de manera robusta durable.
* Panel de control programable.
* Lector de códigos de barra para activar pre-programación de corte.
* Estándar de seguridad aprobado por la ETL.
* Sensores laterales de guardamanos, que asegura el área de corte se encuentra libre durante la operación.
* Luz de seguridad.
* Operada hidráulicamente.
* **Especificaciones técnicas.**

Ancho de corte 1.150 mm.

Profundidad de introducción 1.150 mm.

Altura de introducción Max. (sin chapa de protección) 165mm

Largo de mesa delantera 715 mm.

Altura de mesa 900 mm.

Presión de prensado de seguridad 30 daN.

Presión de prensado, min. 150 daN.

Presión de prensado, max. 4.500 daN

Velocidad escuadra retroceso (0-…) 300 mm/sec.

Velocidad de cuchilla 45 ciclos/min.

Grosor de cuchilla 13,75 mm.

Afilado de cuchilla max. 50 mm.

Recorte, manual, sin chapa de protección 25 mm.

Recorte, automático, sin chapa de protección. 25 mm

Consumo de energía eléctrica (energía aparente) 4,5 kva.

Rendimiento térmico 14.595 BTU.

**Lote N. 3:**

**Primer plotter**

* Impresora de chorro de tinta para producción en volumen de banners, gráficos exposición, y escaparates para tiendas y otras aplicaciones similares.
* Impresión en formato súper largo (hasta 3,2m)
* Impresión de alta velocidad hasta 110m2/h
* Tinta de curado UV de alto rendimiento, incluyendo blanco
* Modo de impresión de alta densidad para aplicaciones con iluminación frontal y trasera
* Dispositivo para inspección de la impresión retro-iluminada Facilidad de impresión simultánea en dos rollos
* Peso de los rollos de soportes hasta 100kg
* Hasta 7 colores de tinta
* Resolución máxima de 1200 dpi
* Especificaciones Técnicas: 200-240 C50/60Hz

**Segundo plotter**

* Impresora de chorro de tinta para producción en volumen de etiquetas, alcamonías, adhesivos para ventana, gráficos para pisos, exhibidores POP, marcas de vehículo, empaques, prototipos, señalización y otras aplicaciones similares.
* Que sea una impresora de inyección de tinta versátil con curado UV con **función combinada de impresión y corte.**
* **Con funciones de corte productivas**
* Ancho máximo de impresión hasta 1,610mm (1.6m)
* Impresión de alta velocidad hasta 25.8 m2/h
* Tinta de curado UV de alto rendimiento
* Impresión de 5 capas
* Con impresión de punto variable que utiliza gotas pequeñas para producir gradaciones más suaves, mientras que las gotas más grandes produzcan solidos uniformes
* Colores de tinta 4 (CMYK) / 7 (CMYKLcLmW)
* Resolución máxima de 1200 dpi
* Especificaciones Técnicas: 200-240 C50/60Hz

Los demás lotes continúan igual a lo establecido en los pliegos de condiciones.

Atentamente,

 **COMITÉ DE COMPRAS**

 **(ENAG)**