***MOBILIARIO PARA 48 DORMITORIOS DE MUJERES DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO H-VI, UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CATACAMAS, OLANCHO.***

**LPN-01-EQUIPAMIENTO-UNA-PINPROS-2017**

**RESPUESTAS Y ACLARACIONES No.05**

**CUADRO CONSULTAS – RESPUESTAS SOBRE LOTE No. 04**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **CONSULTA** | **RESPUESTA** |
| 1. | Indicar el calibre del cable que utilizarán en la instalación eléctrica del motor generador para identificar los conectores que se necesitarán | R// En acometida transferencia-generador se usará: cobre THHN 2#4/0 KCMIL + 2#4/0 Neutro + 1#1/0 Tierra. |