**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**

**TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A**

**TEL.PBX (504) 235-3205; 239-8037 EXT. 1159**

[**www.upnfm.edu.hn**](http://www.upnfm.edu.hn/)

**ADENDUM No.3**

**REFERENCIA: LICITACION PUBLICA-004-2012.- CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

A las empresas que retiraron bases de la licitación de la referencia, por este medio se está dando respuesta a las consultas solicitadas, así:

1. Los centros de carga será TRIFÁSICOS.
2. Los alimentadores serán TRIFÁSICOS.
3. La ductería será EMT y PVC cedula 40 (tubería superficial EMT, tubería empotrada o enterrada, PVC cedula 40). Ver formulario de cantidades de obra y ver plano diagrama unifilar en cuadro de sub alimentadores.
4. Es correcto el acero de temperatura de la losa es en un solo sentido.
5. En el plano estructural ES 06 se observa el detalle “cubo de escaleras” del cual se puede calcular el armado del descanso de gradas y rampa de gradas (la rampa de gradas incluye la losa inclinada, las huellas de 30 cm y contrahuellas de 15 cm)
6. El aluminio en las ventanas será “Tipo pesado”.
7. La pintura será acrílica conforme lo detallado en la adenda anterior y las Especificaciones Técnicas; en dicho costo se deberá de incluir una mano de sellador.
8. Los esquineros metálicos se colocarán en las esquinas de paredes que se forren con cerámica únicamente.
9. Todas las columnas vistas a fundir deberán de tener en sus esquinas rematadas con ¼ bocel.
10. Todo ladrillo visto será ladrillo planchado.

…Página No. 2.- Adendum No. 3 LPU-004-2012.

1. La entrega de las Ofertas será en el Departamento Legal del Campus Central en Tegucigalpa.

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Septiembre del 2012.

**ABOG. MARIA ISABEL BORJAS**

**Jefe Departamento Legal**

**Secretaria Comisión de Evaluación**