**ENMIENDA 1**

**DOCUMENTO DE LICITACIÓN** **LPriN-MCH-0023-2022**

**“CONSTRUCCIÓN DE 170 ML DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN: 1ERA CALLE S.E. ENTRE 6TA Y 7MA AVE N.E. DEL B° ABAJO (PROLONGACIÓN)”**

**UBICACIÓN: B° ABAJO, SECTOR CENTRO**

La Municipalidad de Choloma, a los proveedores que adquirieron los documentos de licitación **LPriN-MCH-03-2022,** enmienda las bases de licitación en cuanto a lo expuesto a continuación:

1. El tiempo de duración de la obra será de ***45 días calendario***.
2. Losas con corte longitudinal a ***1.50 metros y corte transversal a 2.50 metros***.
3. Considerar los costos por sello de juntas.
4. La Municipalidad de Choloma proporcionará el material selecto desde el lugar conocido como El Fongo, solo considerarán el corte y acarreo del material. Distancia máxima 6.5 Kms.
5. Considerar colocar el material desperdicio a un estimado en el recorrido de 5 Kms de distancia.
6. Se está considerando el cierre completo de calle para no pavimentar por trocha.
7. CONCRETO HIDRAULICO DE: Grava de 1 ½ pulg.
8. En la fabricación de aceras utilizar cemento de la mejor calidad.
9. En el quiebrapatas agregar platina de 2 x 1/8´@1 metros como refuerzo transversal.

***Estas enmiendas forman parte del pliego de condiciones.***

**Choloma, Cortés, 28 de noviembre de 2022**

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Ing. Luis Marel Canales

Director de Obras y Servicios Públicos